Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 6653.2025 | Data Emissão:27/11/2025 - Página.:1/2 Relatório de Ensaio Nº: 6653.2025.A- V.0 01. Dados Contratação: Contratante: ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL 0 7.082.943/0002-30 Rua Crateus,272 Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP CEP: 07173080 098.2025.V0 Razão Social: CNPJ/CPF: Endereço: Proposta Comercial: Contato: 1 henrique fantini henriquefantini@bantiniengenharia.com.br E-mail: Fone: Solicitante: Razão Social: ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL CNPJ/CPF: Contato: 0 7.082.943/0002-30 henrique fantini E-mail: henriquefantini@bantiniengenharia.com.br Fone: 02. Dados da Amostragem: Descrição da Amostra: Endereço Amostragem: Condições Ambientais: Torneira da cozinha Rua Crateus,272, Jardim Presidente Dutra Cidade: Guarulhos/SP CEP: 07173080 Chuva Ausente na Coleta, Chuva Forte nas 24h, Temp Ambiente 23,00°C, Temp Transporte 4,00°C Matriz e Origem Amostra:Água - Água Consumo Humano Característica da Amostra:Simples Data de Amostragem: 19/11/2025 11:13:00 Responsável pela Amostragem: Edivaldo Santos Data Recebimento: 19/11/2025 12:20:00 Data Início Amostra: Responsável pela Conferência: 19/11/2025 11:13:00 Irisvaldo Oliveira Data Conclusão Amostra: Data Conferência: 2 2 7/11/2025 14:02:58 7/11/2025 14:36:12 Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR ISO/IEC 17025. 03. Resultados: Parâmetros Resultados 0,3000 8,10 PORTARIA GM/MS Nº 888 de 0,2000 a 5,0000 de 6,00 a 9,00 Un L.Q. Início Ensaio 19/11/2025 19/11/2025 26/11/2025 Cloro residual Livre mg/L U pH UNT 0,100000 1,000 pH 0,500 pH Turbidez <0,100 até 5,000 As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório. Opiniões e Interpretações: Comparando-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, pode-se afirmar que: O(s) parâmet satisfaz(em) os limites permitidos. Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 04. Informações Importantes: Ensaio de Cloro residual Livre executados in loco Ensaio de pH executados in loco Legenda mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez LQ - Limite de Quantificação; N.A - Não Aplic Nota: O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração a incert medição. Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater. No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultados se refe amostra conforme recebida. Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar, cloro residual livre, ORP e ox dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente. Caso não seja possível c informações adicionais nesse relatório Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem do escopo da acreditação deste laboratório. Irisvaldo Cavalcante Oliveira CRQ - 04162748

Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 6653.2025 | Data Emissão:27/11/2025 - Página.:2/2 Relatório N.:6653.2025.B- V.0 - Lab de Ensaio Acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Sob 1797 Data de Emissão: 27/11/2025 Data de Validade: 27/05/2026

Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 6653.2025 | Data Emissão:27/11/2025 - Página.:1/2 Relatório de Ensaio Nº: 6653.2025.B- V.0 01. Dados Contratação: Contratante: ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL 0 7.082.943/0002-30 Rua Crateus,272 Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP CEP: 07173080 098.2025.V0 Razão Social: CNPJ/CPF: Endereço: Proposta Comercial: Contato: 1 henrique fantini henriquefantini@bantiniengenharia.com.br E-mail: Fone: Solicitante: Razão Social: CNPJ/CPF: Contato: ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL 07.082.943/0002-30 henrique fantini E-mail: henriquefantini@bantiniengenharia.com.br Fone: 02. Dados da Amostragem: Descrição da Amostra: Endereço Amostragem: Condições Ambientais: Torneira da cozinha Rua Crateus,272, Jardim Presidente Dutra Cidade: Guarulhos/SP CEP: 07173080 Chuva Ausente na Coleta, Chuva Forte nas 24h, Temp Ambiente 23,00°C, Temp Transporte 4,00°C Matriz e Origem Amostra:Água - Água Consumo Humano Característica da Amostra:Simples Data de Amostragem: 19/11/2025 11:13:00 Responsável pela Amostragem: Edivaldo Santos Data Recebimento: 19/11/2025 12:20:00 Data Início Amostra: Responsável pela Conferência: 19/11/2025 11:13:00 Irisvaldo Oliveira Data Conclusão Amostra: Data Conferência: 2 2 7/11/2025 14:02:58 7/11/2025 14:36:12 Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR ISO/IEC 17025. 03. Resultados: PORTARIA GM/MS Nº Parâmetros Resultados Un L.Q. Início Ensaio 888 < 0 1,000 ,120 até 15,00 até 1,500 uH (mg Pt-Co/L) mg/L 1,000 0,100000 2,000000 2,000000 3,000 21/11/2025 19/11/2025 19/11/2025 19/11/2025 19/11/2025 19/11/2025 19/11/2025 19/11/2025 Cor Aparente Fluoreto < < 1,000000 1,000000 até 6,000 Gosto Intensidade Intensidade UFC/mL até 6,000 Odor < 1,000 até 500,000000 Ausência BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS Coliformes termotolerantes Coliformes Totais Escherichia coli Ausência Ausencia Ausência Log UFC/cm² Ausente/Presente UFC/mL 1,0000 - Ausência Ausência 1,000000 Opiniões e Interpretações: Comparando-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, pode-se afirmar que: O(s) parâmet satisfaz(em) os limites permitidos. Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 Relatório de Ensaios tipo B Legenda mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez, UFC/mL - Unidade Formadora de Colôn Mililitro, Log UFC/cm² - Log de Unidade Formadora de Colônias por centímetro quadrado, Ausente/Presente - Ausente/Presente, uH (mg Pt Unidade Escala Hazen (mg Platina-Cobalto/L), mg/L - Miligrama por Litro, Intensidade - Intensidade LQ - Limite de Quantificação; N.A Aplicável Nota: O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração a incert medição. Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater. No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultados se refe amostra conforme recebida. Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar, cloro residual livre, ORP e ox dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente. Caso não seja possível c informações adicionais nesse relatório Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem do escopo da acreditação deste laboratório.

Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 6653.2025 | Data Emissão:27/11/2025 - Página.:2/2 Relatório N.:6653.2025 Irisvaldo Cavalcante Oliveira CRQ - 04162748 Data de Emissão: 27/11/2025 Data de Validade: 27/05/2026